


Fichier Lisez-moi concernant les données homogénéisées sur les précipitations canadiennes – Version 2 (CanHomP V2)

Chaque fichier contient une série de données sur les précipitations pour un emplacement, avec l’ID climatique ajusté à la station (AdjTo ClimID) et la résolution temporelle des données indiquée dans le nom de fichier, p. ex., AdjTo1018620_dly.txt et AdjTo1018620_mly.txt (où dly signifie données quotidiennes et mly signifie données mensuelles). 
1. Unité de données et code de valeur manquante
Fourni dans la première ligne : 
Numéro de l’unité de données : 0,1 mm. Code de valeur manquant : -9999
2. Titres des colonnes (deuxième ligne) : 
#ANNÉE Mois Jour  HomP flg GFQCdP flg   AdjP     SourceClimID
· Les trois premières colonnes correspondent à la date. Pour les données mensuelles, la valeur 00 est indiquée dans la colonne Jour. 
· HomP : Données homogénéisées sur les précipitations. 
· GFQCdP : Écarts de précipitations comblés (Gap-infilled - GF) et soumis à un contrôle de la qualité (quality-controlled - QCd). 
· AdjP : Données ajustées sur les précipitations de la version 2 de l’ensemble de données canadiennes sur les précipitations ajustées (CanAdjP) V2; Wang et coll., 2026). 
· SourceClimID : L’ID climatique de la station source, c’est-à-dire l’ID climatique où les valeurs initiales des précipitations ont été enregistrées et archivées. Un seul SourceClimID indique que la série de données ne contient pas de regroupement de stations.
3. Calcul de la valeur mensuelle : 
Une valeur mensuelle est calculée comme la somme de toutes les valeurs quotidiennes durant ce mois. Si une valeur quotidienne est manquante, la valeur mensuelle est définie comme manquante. Les valeurs mensuelles manquantes sont alors remplacées par une valeur estimée ANUSPLIN (AE) ou, lorsqu’elle est supérieure, par une valeur estimée d’observation (OE), calculée comme la somme de toutes les valeurs quotidiennes disponibles dans le mois, indépendamment du nombre manquant.
4. Indicateurs (Flags - flg) :
· AE : Valeur estimée ANUSPLIN. 
· OE : Valeur estimée d’observation, calculée comme la somme de toutes les valeurs quotidiennes disponibles au cours du mois, peu importe le nombre manquant. Cette valeur est supérieure à la valeur AE correspondante et est considérée comme plus précise. 
· bAE : La valeur est manquante, car la valeur estimée ANUSPLIN est jugée mauvaise et ne convient pas à l’utilisation. 
· H : Valeur ajustée pour homogénéiser la série de données (c.-à-d. pour la rendre cohérente avec la série de données ajustée à la station). 
· AEH : Valeur AE ajustée pour homogénéiser la série de données. 
· OEH : Valeur OE ajustée pour homogénéiser la série de données.




