


Fichier Lisez-moi pour les ensembles de données CanHomW
Chaque fichier contient des séries de données sur la vitesse du vent de surface d’un emplacement, et l’ajustement à l’identifiant climatique de la station (AdjTo ClimID) et la résolution temporelle des données sont indiqués dans le nom du fichier, par exemple, AdjTo1018620_mly.txt et AdjTo1018620_dly.txt (mly et dly signifient respectivement mensuel et quotidien). 
1. L’unité de données (data unit) et le code de valeur manquante (missing value code) sont indiqués à la première ligne. 
#Data unit: km/h.  Missing value code: -99.90. 
2. Titres des colonnes (deuxième ligne) 
#YEAR Month Day    OrgW      AhcQCdW Flag    HomW Flag    SourceClimID
Les trois premières colonnes correspondent à la date. Pour les données mensuelles, la valeur 00 est indiquée dans la colonne Day (jour). 
La colonne OrgW indique la vitesse du vent initiale archivée.
La colonne AhcQCdW indique l’ajustement du changement de hauteur de l’anémomètre (le cas échéant) et la vitesse du vent soumise à un contrôle de la qualité (QCd). Cette série de données a été soumise aux procédures d’homogénéisation des données.
La colonne HomW indique la vitesse du vent homogénéisée.
La colonne SourceClimID indique l’identifiant climatique de la station source, c’est-à-dire l’identifiant climatique sous lequel les vitesses du vent initiales sont consignées et archivées. S’il n’y a qu’un seul identifiant dans cette colonne, cela signifie qu’il n’y a pas eu de fusion de stations pour cette série de données.
3. Indicateurs
Ahc : La valeur a été ajustée pour refléter un changement signalé de la hauteur de l’anémomètre.
H (dans la colonne HomW) : La valeur a été ajustée pour homogénéiser la série de données (c.-à-d. pour en assurer l’homogénéisation avec la série de données ajustée à la station).




